**本部蒸汽管道 报 价 单**

一、报价详单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 无缝钢管 | Φ108×4.0 | m | 355 |  | GB/T8163-2018 20钢，蒸汽管道 |
| 2 | 蒸汽管道保温 | / | m | 355 |  | 内层：复合硅酸铝δ=40mm，外层：聚氨酯δ=60mm |
| 3 | 外包铝皮 | δ=0.5mm | ㎡ | 340 |  | 保温外护壳 |
| 4 | 疏水装置 | DN25 | 套 | 3 |  | 压力等级PN16 |
| 5 | 轴向外压式补偿器 | 1.0RWY100×12 | 个 | 7 |  | 压力等级PN16，补偿量：70mm，轴向刚度：113/mm，有效面积：180C㎡ |
| 6 | 固定支架 | 管道中心标高5.5m | 个 | 10 |  | 支架参照图集01R413（P11） |
| 7 | 导向支架 | 管道中心标高5.5m | 个 | 14 |  | 支座参照图集05R417（P148） |
| 8 | 滑动支架 | 管道中心标高5.5m | 个 | 40 |  | 支座参照图集05R417（P123） |
| 9 | 桁架 | 管道中心标高5.5m | 个 | 1 |  | GB/T8163-2018 20钢，蒸汽管道 |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 | | | | | | |

二、发货周期 天

三、税率13%增值税专用发票

单位签章:

日期：